|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **广科松山湖校区后勤楼改造工程清单** | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 反槛混凝土 | 预拌混凝土C25，二次运输 | m | 3.90 |  |  |  |
| 2 | 反槛基层 | 破除原有地砖、切割地砖、渣砼转运 | m | 3.90 |  |  |  |
| 3 | 反槛饰面砖 | 1.基层处理 2.底层1:2.5水泥砂浆打底 3.同外墙饰面砖饰面 | m2 | 2.54 |  |  |  |
| 4 | 地弹簧门 | 1.窗编号及洞口尺寸:铝合金透明玻璃门(平开门）2.框、扇材质:主材壁2.0厚 3.玻璃品种、厚度:5+8A+5厚钢化玻璃 | m2 | 3.52 |  |  |  |
| 5 | 地弹簧门 | 1.地弹簧安装 2.门拉手.、五金配件 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 铝合金（平开窗） | 1.窗编号及洞口尺寸:铝合金透明玻璃窗（平开窗）壁厚1.4 2.玻璃品种、厚度:5+8A+5厚钢化白玻璃 | m2 | 786.18 |  |  |  |
| 7 | 反槛 | 1.铲除反槛饰面砖、切割地砖 | m | 333.90 |  |  |  |
| 8 | 反槛修复 | 1.反槛饰面砖、1:2底层防水砂浆 | m | 333.90 |  |  |  |
| 9 | 楼梯间油漆 | 1.室内墙面:楼梯间 2.刮腻子遍数:刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数乳胶涂料二道层 4.超高降效:综合考虑 | m2 | 1001.42 |  |  |  |
| 10 | 宿舍内墙面油漆 | 1.宿舍内墙面 2.刮腻子遍数:刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道；乳胶涂料二道 4.超高降效:综合考虑 | m2 | 3744.00 |  |  |  |
| 11 | 走廊、宿舍天花 | 1.宿舍内顶棚 2.刮腻子遍数:刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道；乳胶涂料二道 4.超高降效:综合考虑 | m2 | 3006.03 |  |  |  |
| 12 | 宿舍窗、门边修整 | 1.铲除基层 外墙腻子打底修平 打磨 阳角贴护角线 | m | 964.80 |  |  |  |
| 13 | 消防管道、电线槽油漆 | 1.基层打磨、涂刷防锈漆一道，面漆二道 | m | 888.00 |  |  |  |
| 14 | 管道支架油漆 | 1.基层打磨、涂刷防锈漆二道，面漆一道 | 个 | 223.00 |  |  |  |
| 15 | 消防栓油漆 | 1.基层打磨、涂刷防锈漆二道，面漆一道 | 个 | 24.00 |  |  |  |
| 16 | 插座（明式） | 1.名称:明装二、三孔插座 2.规格:250V,10A |  | 435.00 |  |  |  |
| 17 | 照明开关 | 1.名称:一位开关 2.规格:250V 10A | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 1666.60 |  |  |  |
| 19 | 线槽 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20\*15 3.配置形式:明配 | m | 663.00 |  |  |  |
| 20 | 电气配电安装费 | 1.搭接电源、敷设电线、安装插座 | 位 | 435.00 |  |  |  |
| 21 | 梯顶渗水修复 | 1.破除原有屋面结合层、清洗基层 2.基层防水涂料二道，网格布一道 3.面层防水砂浆一道 | m | 59.20 |  |  |  |
| 22 | 梯顶渗水修复 | 1.修复拆除保温层 2 .面贴砖 | m | 59.20 |  |  |  |
| 23 | 反槛模板 | 1.反槛模板安装 | m | 3.90 |  |  |  |
| 24 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯(LED光源) 2.规格:32W | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 建筑垃圾外运及卫生清理 | 此项投标人根据垃圾清运量自行考虑百分比 |  | 3% |  |  |  |
| 三 | 税金9% | 一\*9% |  |  |  |  |  |
| 四 | 含税总造价 | 一+二 |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标单位必须严格按照报价清单进行报价，清单中未注明品牌的投标单位必须注明报价品牌否则视为无效报价；
2. 质保期：本项目工程整体质保期为2年；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；装修工程为 2 年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年。
3. 付款方式：项目工程整体完工且经甲方验收合格后，支付至合同结算价款的 95 %；剩余 5 %作为质保金，待项目工程整体验收合格满二年后一次性结清。