|  |
| --- |
| **广科松山湖校区教学生活区28~32号楼-球场地面工程** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 单价 | 合价 | 备注 |
|
|  | **28号楼篮球场** |  |  |  |  |  |
| 1 | 丙烯酸面层 | 1.面涂3厚丙烯酸树脂防滑涂料（颜色详见平面铺装，由专业公司施工）2.含划线3.底层混凝土面层打磨清洗 | m2 | 675.25 |  |  |  |
| 2 | 篮球架 | 1.移动式篮球架 | 副 | 2 |  |  | 金陵 |
|  | **29号楼羽毛球场** |  |  |  |  |  |
| 1 | 丙烯酸面层 | 1.面涂3厚丙烯酸树脂防滑涂料（颜色详见平面铺装，由专业公司施工）2.含划线3.底层混凝土面层打磨清洗 | m2 | 320.17 |  |  |  |
| 2 | 羽毛球网 | 1.标准球场网 | 张 | 1 |  |  | 联动无界（羽之翼-BP95） |
|  | **30号楼** |  |  |  |  |  |
| 1 | 弹性面层 | 1.面涂3厚丙烯酸树脂防滑涂料（颜色详见平面铺装，由专业公司施工）2.含划线3.底层混凝土面层打磨清洗 | m2 | 829.23 |  |  |  |
|  | 小品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乒乓球桌 | 1.名称:乒乓球桌2.规格:2740x1525x760mm | 张 | 1 |  |  | 凯捷制造（群星KJ-Q7)绿色护眼25mm加厚桌面 |
| 2 | 太极揉推器 | 1.名称:太极揉推器 | 套 | 1 |  |  | 凯捷 |
| 3 | 单人水车 | 1.名称:单人水车 | 套 | 1 |  |  | 凯捷 |
| 4 | 划船器 | 1.名称:划船器 | 套 | 1 |  |  | 凯捷 |
| 5 | 收腹器 | 1.名称:收腹器 | 套 | 1 |  |  | 凯捷 |
| 6 | 便携式可移动羽毛球网架 | 1.名称:便携式可移动羽毛球网架 | 套 | 1 |  |  | 永动制造 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 税金 |  |  |  |  | 注明税率 |
|  |  | 含税合计 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **广州南洋理工职业学院旧村道运动场改造工程（球场地面）** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 球场地面【D-1.01/2】 | 1.面涂3厚丙烯酸树脂防滑涂料（颜色详见平面铺装，由专业公司施工）2.含划线4.底层混凝土面层打磨清洗 | m2 | 3195.92 |  |  |  |
| 2 | 篮球场地面【D-1.01/3】 | 1.面涂3厚丙烯酸树脂防滑涂料（颜色详见平面铺装，由专业公司施工）2.含白色划线4.底层混凝土面层打磨清洗 | m2 | 3345.04 |  |  |  |
| 3 | 围网【D-4.01/2】高度4米，含大门 | 1.Φ60x5热镀锌钢管,青色氟碳漆饰面（两道漆面）2.Φ4.5青色包塑网，网格为50x503.100厚二次浇筑C20混凝土4.加强肋：60x60x10厚热镀锌直角钢板5.400x400 C20混凝土基础6.C15混凝土垫层 | m | 750.09 |  |  | 提前做基础及预埋 |
| 4 | 水沟面层 | 1.面涂3厚丙烯酸树脂防滑涂料（颜色详见平面铺装，由专业公司施工）2.含白色划线3.底层混凝土面层打磨清洗 | m2 | 384.4 |  |  |  |
| 5 | 可移动篮球架 | 1.可移动篮球架2.按标准尺寸,只供参考,由甲方按需要选购成品 | 个 | 12 |  |  | 金陵 |
| 6 | 可移动排球网 | 1.可移动排球网2.按标准尺寸,只供参考,由甲方按需要选购成品 | 个 | 2 |  |  | 预埋式 |
| 7 | 可移动网球网 | 1.可移动网球网2.按标准尺寸,只供参考,由甲方按需要选购成品 | 个 | 2 |  |  | 恰好时（预埋式TP3000） |
| 8 | 可移动羽毛球网 | 1.可移动羽毛球网2.按标准尺寸,只供参考,由甲方按需要选购成品 | 个 | 7 |  |  | 联动无界（羽之翼-BP95） |
| 本页小计 |  |  |
| 税金 |  | 注明税率 |
| 含税合计 |  |  |

|  |
| --- |
| **华贸学校实训室地下室球场工程** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 铺设丙烯酸面层 | 素地打磨清理2mm厚丙烯酸面层 | m² | 2270.87  |  |  |  |
| 2 | 铺设硅PU面层 | 素地打磨清理5mm厚硅PU面层 | m² | 286.72  |  |  |  |
| 3 | 场地划线 | 标准球场划线，人工涂划，包括所有的羽毛球场及匹克球场 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 4 | 球场灯光 | LED200W灯具 | 盏 | 130.00  |  |  |  |
| 5 | 匹克球网架+网 | 可移动式的 | 套 | 11.00  |  |  |  |
| 6 | 羽毛球网架+网 | 可移动式的 | 套 | 16.00  |  |  |  |
| 7 | 围网 | 横管:60X3.0热镀锌管立柱:80pX4.0 热镀锌管3.8中包塑网:孔距50X50,预埋钢板 150X150X10，拉爆螺丝固定，围网高度为 4米、立柱间距为3米 | ㎡ | 264.00  |  |  |  |
| 8 | 围网大门 | 1、规格：1500mm\*2000mm 2、含插销、门页,等配件 | ㎡ | 12.00  |  |  |  |
| 9 | 照明布线 | 1、名称:管内穿线2、配线形式:照明线路3、型号:ZC-RVV4、规格:3\*2.5mm25、材质:铜芯6、含刚性难燃管 PC20套管 | m | 2451.80  |  |  |  |
| 10 | 电箱 | 1、室内配电箱 AL1箱体尺寸：防护等级IP54、500\*700\*250mm2、内含有开关 | 个 | 1.00  |  |  |  |
| 11 | 拆除停车限位板 |  | 个 | 100.00  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 税金（9%） |  |  | 注明税率 |
|  | 含税合价 |  |  |  |

说明:

1. 投标人必须提供生产厂家针对本项目为其出具的授权书原件；具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告；投标时现场提供球场地面材质及围网样品作为评标和工程验收的依据；
2. 投标单位必须严格按照报价清单进行报价，清单中未注明品牌的投标单位必须注明报价品牌否则视为无效报价；
3. 质保期：本工程整体保修期为3年；
4. 付款方式：项目工程整体完工且经甲方验收合格后，支付至合同结算价款的 97 %；剩余 3%作为质保金，待项目工程整体验收合格满2年后一次性结清。